Bordereau de Soumission

Ligne de vie à câble sur toiture végétale ou toiture recouverte de gravier

**Pos. XX.XXX : Ligne de vie à câble**

La ligne de vie à câble Securope est conforme à la norme EN795: 2012 Type C et à la spécification technique TS16415 : 2013. La ligne de vie est composée d’un câble ø8mm toronnage 7x7, d’ancres terminales et intermédiaires en acier inoxydable AISI316, de bagues de sertissages et d’une plaque signalétique. Le système d’absorption d’énergie réduit l’effort transmis à max. 8kN. La distance entre deux ancrages est de maximum 8 mètres. La ligne de vie peut être utilisée par 2 personnes simultanément.

Marque : Fallprotec

Type : Securope

Mètres:

**Pos. XX.XXX : Interface de fixation dont la stabilité est assurée par le substrat végétal ou du gravier**

L’interface de fixation est posée sur la membrane d’étanchéité. Elle est composée d’un potelet en aluminium et inox et d’un géotextile de 9m². L’interface de fixation est lestée par le substrat de la toiture végétalisé ou par du gravier. Le poids du substrat ou gravier atteint au minimum 720kg par interface de fixation. Les courbes sont formées par des plaques d’angles monté sur les interfaces de fixations.

La fixation par perçage de la membrane d’étanchéité est proscrite.

La prestation comprend les plans d’implantation, la fourniture, l’installation et la réception par un organisme de contrôle agrée ou une personne compétente autorisée par le fabricant du système.

Marque : Fallprotec

Type : Securope

Unités :

**Pos. XX.XXX : Equipement de protection individuelle (E.P.I.)**

L’installateur remet un casier pour ranger les E.P.I. Ce casier contient :

* 2 harnais conforme à EN361
* 2 longes équipées d’absorbeur d’énergie conforme à EN354 et EN355
* 4 mousquetons conformes à EN362
* 2 coulisseaux Securope conformes à EN795 : 2012 Type C

Marque: Fallprotec

Type: Prolight